1. Определить токи во всех ветвях Эл.схемы методом законов Киркгофа.
2. Выполнить проверку полученных токов используя Баланс Мощностей (не более 5%)
3. Определить токи во всех ветвях методом контурных токов .

