

Определить токи ветвей

А) методом контурных токов

Б) методом узловых потенциалов

Составить баланс мощности.

E1=54 В

E2=30 В

E3=36 В

E4=12 В

R1=3 Ом

R2=12 Ом

R3=6 Ом

R4=6 Ом

R5=6 Ом

R6=6 Ом