Пружина жесткостью *k*=10 кН/м сжата силой F=200 Н. Определить работу А внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на *x=*1 см.