|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётно – графичекая работа № 1  Задание N1  Термодинамические процессы в газах  Воздух,имеющий начальный объём **V1** [м3],начальное давление **P1**  [бар] и температуру **T1**[К],расширяется в цилиндре с подвижным  поршнем до давления **Р2.** **Определить:** *Конечный объём, конечную температуру,работу,*  *производимую газом и подведённое тепло,*  *если расширение происходит*   1. *Изотермически.* 2. *Адиабатически.* 3. *Политропно с показателeм политропы -* ***n.***   ***Принять для воздуха:***  Показатель адиабаты К=1,4  Газовая постоянная: R=287 Дж/кг К.  Теплоёмкость Cv=720 Дж/кг К. | | | | | | | | |
| Таблица исходных данных | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  | Фамилия | Р1  [бар] | V1  [мз] | Т1  [К] | P2  [бар] | n | Сдано |
| 2 |  | 9,1 | 0,03 | 294 | 1,4 | 1,30 |  |

|  |
| --- |
| 11,5 |
| 18,2 |
| 10,4 |
| 8,9 |

Задание N2

Расчёт теплопередачи через плоскую стенку.

Поверхность нагрева состоит из плоской стальной стенки толщиной δ.

По одну сторону стенки движется горячая вода, средняя температура которой tж1, а по другую - вода со средней температурой tж2 или воздух, средняя температура которого t1ж2 .

Определить для обоих случаев удельный тепловой поток q (Вт/м2) и коэффициент теплопередачи, а также значения температур на обеих поверхностях стенки.

Коэффициент теплопроводности стали λст=45 (Вт/м\*К) . Коэффициенты теплоотдачи для горячей воды к стенке для обоих случаев α1 , от стенки к воде α2 , а от стенки к воздуху α12.

Образец решения задачи.

1.Изобразить схематично плоскую стенку и обозначить на ней подвод и отвод теплоты, температурные поля и размеры пластины.

2.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины с двух сторон водой с температурой  и :



3.Определить коэффициент теплопередачи при обтекании плоской пластины с одной стороны водой, а с другой воздухом с температурой  и 



4.Определить для обоих случаев удельный тепловой поток:

 и .

5.Значения температур на поверхности стенки определяются из соотношения:

а)при обтекании пластины водой;

б)при обтекании водой и воздухом.

6.Перепад температур по толщине плоской стенки определяется из соотношения:

а) б)

Таблица исходных данных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия | δ.  (мм) | tж1  0С | tж2  0С | t1ж2  0С | α1  Вт/м2 К | α2  Вт/м2 К | α12.  Вт/м2 К |  |  |  |
| 2 |  | 8 | 120 | 50 | 30 | 1900 | 1150 | 20 |  |