 
початок роботи 1
 
 контрольний вив_д на екран  елемент_в масиву h1
при в_дсутност_ виводу - множина h1 є порожня
1 7 12 33 56 87 94 255 256 399  
початок роботи 2
 
 контрольний вив_д на екран  елемент_в масиву h2
при в_дсутност_ виводу - множина h2 є порожня
3 5 7 9 12 13 33 34 44 83 99 101 122 133 222 253 333 345  
початок роботи 3
 
 вив_д на екран  елемент_в об"єднання множин h1 та h2 
при в_дсутност_ виводу - множина порожня
1 3 5 7 9 12 13 33 34 44 56 83 87 94 99 101 122 133 222 253 255 256 333 345 399  
початок роботи 4
 
 вив_д на екран  елемент_в перетину множин h1 та h2 
при в_дсутност_ виводу - множина порожня
7 12 33  
початок роботи 5
 
 вив_д на екран  елемент_в сим.р_зниц_ множини h1 та h2 
при в_дсутност_ виводу - множина порожня
1 3 5 9 13 34 44 56 83 87 94 99 101 122 133 222 253 255 256 333 345 399  
початок роботи 6
 
вив_д на екран  елемент_в р_зниц_ множин h1 та h2 
при в_дсутност_ виводу - множина порожня
1 56 87 94 255 256 399  
початок роботи 7
 
множина h1 є множина загального типу
