Задания по контрольно-графической работе №1
	 «Электрические цепи постоянного тока». 
В электрической цепи постоянного тока, схема, метод анализа и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:
1)	токи в ветвях (их значения и фактическое положительное направление);
2)	показания вольтметра и ваттметра;
3)	режимы работы источников ЭДС. Составить баланс мощностей.

№
вар.	№
схем.	Полож.
выкл.	Метод
анализа	                   Параметры элементов электрической схемы	
				E1
В	Е2
В	Е3
В	 R01
 Ом	R02
 Ом	R03
 Ом	R1
Ом	R2
Ом	R3
Ом	R4
Ом	R5
Ом	R6
Ом	
84	1.22	разом	Зак.Кир.	50	36	24	0,1	0,1	0,3	4,8	3,9	5,4	5,1	6,3	-	

Задания по расчетно-графической работе №2
	 «Электрические цепи однофазного синусоидального тока». 
В электрической цепи однофазного синусоидального тока, схема и параметры элементов которой заданы для каждого варианта в таблице, определить:
1)	полное сопротивление электрической цепи и его характер;
2)	действующие значения токов в ветвях;
3)	показания вольтметра и ваттметра;
Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для всей цепи.

№
вар.	№
схемы	               Параметры элементов электрической цепи	
		E
В	f
Гц	R1Ом	C1
МкФ	L1
мГн	R2
Ом	C2
мкФ	L2
мГн	R3
Ом	C3
мкФ	L3
мГн	
84	1.19	200	50	  -	400	  -	  8	  -	15,9	  6	500	  9,4