При стандартном испытании керамического кирпича на изгиб установлено.что его предел прочности на изгиб равен 3.53 МПа.

Определить величину разрушающей нагрузки (показание манометра испытательного пресса)